# TEST041.inf COPYRIGHT FUJITSU LIMITED 2019

# set logging filename
set logging file ./TEST041.log

# log overwrite
set logging overwrite on

# log redirect
set logging redirect on

# disable the "Type <return> to continue, or q <return> to quit"
set height 0

# set breakpoint
b 040.c:23

# run
r 40

# set logging on
set logging on

# show Z registers
i r z0
i r z1
i r z2
i r z3
i r z4
i r z5
i r z6
i r z7
i r z8
i r z9
i r z10
i r z11
i r z12
i r z13
i r z14
i r z15
i r z16
i r z17
i r z18
i r z19
i r z20
i r z21
i r z22
i r z23
i r z24
i r z25
i r z26
i r z27
i r z28
i r z29
i r z30
i r z31

# show P registers
i r p0
i r p1
i r p2
i r p3
i r p4
i r p5
i r p6
i r p7
i r p8
i r p9
i r p10
i r p11
i r p12
i r p13
i r p14
i r p15

# show vg(VL)
i r vg

# show fpsr/fpcr
i r fpsr
i r fpcr

# set logging on
set logging off

quit
