【Issue#929 動作確認】
□ テスト内容
1. mpirunで指定する-ppnと、mcexecで指定する-n の指定状況ごとに
  想定どおりの動作となることを確認
C929T01:
  -ppn == -n の場合に、プログラムが実行され、mpirunが成功する

C929T02:
  -ppn > -n の場合に、プログラムの一部が実行され、mpirunが失敗する

C929T03:
  -ppn < -n の場合に、プログラムが実行されず、mpirunが失敗する

C929T04:
  -ppn が -n の整数倍である場合に、プログラムの一部が実行され、mpirunが失敗する

C929T05:
  -ppn と -n がMcKernelに割り当てたCPU数よりも大きい場合に、
  プログラムが実行されず、mpirunが失敗する

C929T06:
  -ppn == -n での正常実行を20回連続で行った場合に、
  プログラムが実行され、mpirunが成功する
  また、mcctrlで管理しているpart_exec_list の要素数が5を超えない

□ 実行手順
$ make test

McKernelのインストール先や、OSTEST, LTPの配置場所は、
$HOME/.mck_test_config を参照している
.mck_test_config は、McKernelをビルドした際に生成されるmck_test_config.sample ファイルを
$HOMEにコピーし、適宜編集する

□ 実行結果
x86_64_result.log aarch64_result.log 参照。
すべての項目をPASSしていることを確認。
