【Issue#1186 動作確認】
□ テスト内容
1. Issue 指摘事項の再現確認
C1186T01 futex_wait_bitset02 を 1 分間隔で 60 回実行し、全て PASS することを
	 確認する。

2. 時計の妥当性確認
C1186T02 VDSOのclock_gettimeとシステムコールのclock_gettimeを交互に呼び出し、
         時刻経過の妥当性を確認する。

3. LTP を用いて既存処理に影響しないことを確認
   時刻関連処理を変更したため、関連するシステムコールのテストを選定した。
C1186T03 gettimeofday01 が PASS すること
C1186T04 gettimeofday02 が PASS すること
C1186T05 time01 が PASS すること
C1186T06 time02 が PASS すること
C1186T07 clock_nanosleep01 が PASS すること
C1186T08 clock_nanosleep2_01 が PASS すること
C1186T09 sigtimedwait01 が PASS すること

□ 実行手順
$ make test

McKernelのインストール先や LTP の配置場所は、$HOME/.mck_test_config を
参照する。.mck_test_config は、McKernel を ビルドした際に生成される
mck_test_config.sample ファイルを $HOME に コピーし、適宜編集すること。

□ 実行結果
C1186.txt 参照。
すべての項目をPASSしていることを確認。
