【Issue#1340 動作確認】
□ テスト内容
1. coredumpに契機となったシグナル情報が含まれていることを確認

C1340T01: プログラム中でSEGVが発生した場合
	gdbでcoredumpを読み込んだ際、下記が出力されることを確認
	Program terminated with signal 11

C1340T02: raise() で自身にシグナル3 (SIGQUIT) を送信した場合
	gdbでcoredumpを読み込んだ際、下記が出力されることを確認
	Program terminated with signal 3

C1340T03: raise() で自身にシグナル4 (SIGILL) を送信した場合
	gdbでcoredumpを読み込んだ際、下記が出力されることを確認
	Program terminated with signal 4

C1340T04: raise() で自身にシグナル6 (SIGABRT) を送信した場合
	gdbでcoredumpを読み込んだ際、下記が出力されることを確認
	Program terminated with signal 6

C1340T05: raise() で自身にシグナル8 (SIGFPE) を送信した場合
	gdbでcoredumpを読み込んだ際、下記が出力されることを確認
	Program terminated with signal 8

C1340T06: raise() で自身にシグナル11 (SIGSEGV) を送信した場合
	gdbでcoredumpを読み込んだ際、下記が出力されることを確認
	Program terminated with signal 11

□ 実行手順
$ make test

McKernelのインストール先や、OSTEST, LTPの配置場所は、
$HOME/.mck_test_config を参照している
.mck_test_config は、McKernelをビルドした際に生成されるmck_test_config.sample ファイルを
$HOMEにコピーし、適宜編集する

□ 実行結果
result_x86_64.log および result_aarch64.log 参照。
すべての項目をPASSしていることを確認。
